**环督函〔2019〕45号濮阳市督办问题清单信息公开**

濮阳市范县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-22-433 | 4月20日 | 濮阳市 | 范县 | 王楼镇 | 鲁豫钣金烤漆 | 河南省濮阳市范县王楼镇S101 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题:未安装光氧UV催化废气处理设施，未安装15米高度排气筒。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 5月30日 |
| HN-22-434 | 4月20日 | 濮阳市 | 范县 | 龙王庄镇 | 中建八局S101北侧预构件站 | 河南省濮阳市范县龙王庄镇 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题:露天进行预构件模具空气冲洗，产生大量粉尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 5月30日 |
| HN-22-435 | 4月20日 | 濮阳市 | 范县 | 张庄乡 | 濮阳市晟豪木业有限公司 | 河南省濮阳市范县张庄乡 | 排污口不规范 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题:1.布袋除尘器排气筒高度不足15米；2.切割打磨工艺经集气罩收集后粉尘未进入布袋除尘设施，布袋除尘设施未正常运行。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 5月30日 |

濮阳市华龙区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-22-436 | 4月15日 | 濮阳市 | 华龙区 | 中原路街道 | 濮阳市正大中心建设工程项目 | 河南省濮阳市华龙区京开大道北 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在作业。存在问题:1.施工现场正在开挖，只开启一台除尘雾炮机，工地扬尘较大；2.施工现场主要进出口主要道路未硬化；3.施工作业面苫盖面积少于40%；4.施工现场车辆进出口车辆清洗装置未通电，无法正常使用。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |

濮阳市经开区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-22-437 | 4月17日 | 濮阳市 | 经开区 | 濮水街道 | 濮阳同力水泥有限公司 | 河南省濮阳市华龙区华安中路 | 未按规定频次提交执行报告 | 经现场检查，该企业正在生产，存在问题:企业未按规定频次提交季度、半年、年度执行报告。 | 按规定频次提交执行报告 | 5月30日 |
| HN-22-438 | 4月18日 | 濮阳市 | 经开区 | 昆吾街道 | 石化西路大沙水泥经销处 | 河南省濮阳市华龙区石化西路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，发现该企业物料露天堆放，未有效覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 5月30日 |

濮阳市南乐县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-22-439 | 4月23日 | 濮阳市 | 南乐县 | 杨村乡 | 威威汽修厂 | 河南省濮阳市南乐县杨村乡G106(京广线) | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该维修厂未生产，存在问题:未安装治污设施。车间油漆味明显，地面留有明显打磨粉尘。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 5月30日 |

濮阳市濮阳县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-22-440 | 4月16日 | 濮阳市 | 濮阳县 | 清河头乡 | 濮阳市清河面业有限公司 | 清河头乡前刘贯寨村 | 治污设施不正常运行 | 经现场检查，该企业正在生产，存在问题:生产时布袋除尘器未开启。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 5月30日 |
| HN-22-441 | 4月22日 | 濮阳市 | 濮阳县 | 柳屯镇 | 濮阳县华瑞塑料有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县柳屯镇 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：检查时，涂膜机、圆织机等正在运行，但原配套的VOCs处理设施已拆除停用（拆除时间不详），现场正在安装新的VOSc处理设施，尚未投入使用，导致VOCs气体直排大气。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 5月30日 |
| HN-22-442 | 4月21日 | 濮阳市 | 濮阳县 | 庆祖镇 | 渣土运输车（豫JXP625） | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇 | 渣土车覆盖不完全 | 现场检查时，发现豫JXP625车辆经S307省道到芦里村运输土方时，未进行覆盖。 | 依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。 | 5月30日 |
| HN-22-443 | 4月16日 | 濮阳市 | 濮阳县 | 清河头乡 | 中国新兴建设工地清河小区安置房建设项目 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，存在问题:道路北侧施工现场车辆进出口车辆清洗装置不能开启，车辆带泥上路。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |
| HN-22-444 | 4月22日 | 濮阳市 | 濮阳县 | 文留镇 | 濮阳市合众包装材料有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县文留镇 | 排污口不规范 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：成品存放车间地面未做硬化处理，未采取苫盖措施。粉尘收集后未经布袋除尘器等治污设施，对外直排，排放口高度不足15米。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 5月30日 |
| HN-22-445 | 4月21日 | 濮阳市 | 濮阳县 | 子岸镇 | Z040县道张河沟村渣土堆场 | 河南省濮阳市濮阳县子岸镇 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，发现Z040道张河沟村存在裸露土堆，无苫盖措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 5月30日 |
| HN-22-447 | 4月24日 | 濮阳市 | 濮阳县 | 城东办 | 城东办旧木材收购点 | 河南省濮阳市濮阳县S212(挥公大道) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：地面大面积黄土裸露未苫盖，装卸木材时扬尘较大。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。 | 5月30日 |

濮阳市城乡一体化示范区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-22-448 | 4月19日 | 濮阳市 | 城乡一体化示范区 | 卫都街道 | 康复医院项目 | 河南省濮阳市开德中街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，存在问题:土方施工，未采取湿法作业。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |
| HN-22-449 | 4月19日 | 濮阳市 | 城乡一体化示范区 | 卫都街道 | 濮阳建业世和府项目 | 河南省濮阳市卫都街道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，存在问题:施工现场车辆进出口车辆清洗装置不能正常开启，进出车辆未能进行冲洗。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |
| HN-22-450 | 4月19日 | 濮阳市 | 城乡一体化示范区 | 卫都街道 | 荣盛华府二期项目部 | 河南省濮阳市开州北路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.土方施工，未采取湿法作业；2.主要道路未硬化，扬尘严重。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 5月30日 |
| HN-22-451 | 4月19日 | 濮阳市 | 城乡一体化示范区 | 开州街道 | 濮阳市亿博之星汽车维修服务有限公司 | 河南省濮阳市开州路与开德路交叉口东150米路南 | 排污口不规范 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：喷漆房排放口未安装规范化排气筒，且不满足排气筒高度要求，企业楼上即为居民住户。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 5月30日 |

濮阳市直管企业督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 责任单位 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-22-446 | 4月22日 | 濮阳市 | 濮阳市生态环境局 | 文留镇 | 中原建设工程有限公司文23项目部 | 河南省濮阳市濮阳县文留镇 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该施工工地正在作业，存在问题：施工现场正在开挖，未采取湿法作业。施工现场主要进出口主要道路未硬化，工地未进行围挡。物料堆场露天堆放物料，苫盖面积远远少于85%。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚或建设挡风抑尘网，并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 5月30日 |